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	MUTFAK
	Kırılabilir Malzeme : 26 adet doğrama bıçağı, 2 adet satır,3 adet döner bıçağı , 3 adet kıyma makinesi bıçağı, 1 adet dilimleme makinesi bıçağı, 3 adet rende makinesi bıçağı bulunmaktadır.
Yangın söndürme dolaplarında 4 parça, bıçak sterilizatörlerinde 4 parça, fırınlarda 10 parça cam bulunmaktadır.

 Soğuk hava depolarında 6 adet, buzdolaplarında 5 adet dijital panel üzerinde kırılabilir malzeme bulunmaktadır.
 Fırınlarda sıcaklık göstergelerinde 5  adet kırılabilir cam bulunmaktadır.

Mutfak giriş kapısında 2  adet cam bulunmaktadır.

7 adet benmaride kırılabilir sert-plastik bulunmaktadır.
	Sorumlusu:


	Kontrol ve/veya Kırılma Tarihi-Saati


	KONTROL SONUCU

	Kontrol imza
	Kontrol ve/veya Kırılma Tarihi-Saati


	KONTROL SONUCU
	Kontrol imza

	
	UYGUN
	UYGUN OLMADIĞI DURUMDA                                                                                  ( Cam-sert plastik-kesici alet kırıldığında )
	
	
	UYGUN
	UYGUN OLMADIĞI DURUMDA                                                          ( Cam-sert plastik-kesici alet kırıldığında )
	

	
	
	Kırılan malzeme adı(cam,sert 
plastik,kesici alet)
	Kırılan Yer /makine


	Gören Kişi
	Alınan Önlem
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	Kırılan Yer /makine
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	Alınan Önlem
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AÇIKLAMA: Alınan önlemler - Parçalar üretim alanından uygun şekilde uzaklaştırıldı mı, Üretim hattındaki ürünler kontrol edildi mi, Ayakkabı ve terlik altları kontrol edildi mi, Kırılan malzeme jilet/bıçaksa kırılan parçaların tümü getirildi mi , Kırılan malzeme yenisiyle değiştirildi mi kontrolleri olmalıdır.



